{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["report2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"report2","index":0,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[2,2,2,3],[3,2,3,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[17,2,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"1.","Record Nr.",null,"UNINA9910141583303321"]
[null,null,"Titolo",null,"Empfehlungen des Arbeitsausschusses \"Ufereinfassungen\" [[electronic resource] ] : Häfen und Wasserstrassen EAU 2012 / / herausgegeben vom Arbeitsausschuss \"Ufereinfassungen\" der Hafentechnischen Gesellschaft e.V. und der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V"]
[null,null,"Pubbl/distr/stampa",null,"Berlin, : Ernst & Sohn, 2012"]
[null,null,"ISBN",null,"3-433-60243-3"]
[{"$nulls":4},"3-433-60240-9"]
[{"$nulls":4},"3-433-60241-7"]
[null,null,"Edizione",null,"[11. Aufl.]"]
[null,null,"Descrizione fisica",null,"1 online resource (710 p.)"]
[null,null,"Disciplina",null,"631.4"]
[null,null,"Soggetti",null,"Harbors"]
[{"$nulls":4},"Shore protection"]
[{"$nulls":4},"Electronic books."]
[null,null,"Lingua di pubblicazione",null,"Tedesco"]
[null,null,"Formato",null,"Materiale a stampa"]
[null,null,null,"Livello bibliografico","Monografia"]
[null,null,null,"Note generali","Description based upon print version of record."]
[null,null,null,"Nota di bibliografia","Includes bibliographical references and index."]
[null,null,"Nota di contenuto",null,"Blank Page; Titel; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Verzeichnis der Empfehlungen; 0 Statische Berechnungen; 0.1 Allgemeines; 0.2 Sicherheitskonzept; 0.3 Berechnungen von Ufereinfassungen; 1 Baugrund; 1.1 Mittlere charakteristische Werte von Bodenkenngrößen (E 9); 1.2 Anordnung und Tiefe von Bohrungen und Sondierungen (E 1); 1.3 Geotechnischer Bericht (E 150); 1.4 Ermittlung der Scherfestigkeit cu wassergesättigter, undränierter bindiger Böden (E 88); 1.5 Beurteilung des Baugrunds für das Einbringen von Spundbohlen und Pfählen und Auswahl des Einbringverfahrens (E 154)"]
[{"$nulls":4},"2 Erddruck und Erdwiderstand2.1 Allgemeines; 2.2 Ansatz der Kohäsion in bindigen Böden (E 2); 2.3 Ansatz der scheinbaren Kohäsion (Kapillarkohäsion) im Sand (E 3); 2.4 Ermittlung des Erddrucks nach demCULMANN-Verfahren (E 171); 2.5 Erddruck bei geschichtetem Boden (E 219); 2.6 Ermittlung des Erddrucks bei einer gepflasterten steilen Böschung eines teilgeböschten Uferausbaus (E 198); 2.7 Ermittlung der Erddruckabschirmung auf eine Wand unter einer Entlastungsplatte bei mittleren Geländeauflasten (E 172); 2.8 Erddruckverteilung unter begrenzten Lasten (E 215)"]
[{"$nulls":4},"2.9 Ermittlung des aktiven Erddrucks bei wassergesättigten nichtbzw. teilkonsolidierten, weichen bindigen Böden (E 130)2.10 Auswirkung "]
[{"$nulls":4},"artesischen Wasserdrucks unter Gewässersohlen auf Erddruck und Erdwiderstand (E 52); 2.11 Ansatz von Erddruck und Wasserüberdruck und konstruktive Hinweise für Ufereinfassungen mit Bodenaustausch und verunreinigte; 2.12 Einfluss des strömenden Grundwassers auf Wasserüberdruck, Erddruck und Erdwiderstand (E 114) 2.12.1 Allgemeines; 2.13 Bestimmung des Verschiebungswegs für die Mobilisierung des Erdwiderstands in nichtbindigen Böden (E 174)"]
[{"$nulls":4},"2.14 Maßnahmen zur Vergrößerung des Erdwiderstands vor Ufereinfassungen (E 164)2.15 Erdwiderstand vor Geländesprüngen in weichen bindigen Böden bei schneller Belastung auf der Landseite (E 190); 2.16 Ufereinfassungen in Erdbebengebieten (E 124); 3 Hydraulischer Grundbruch, Geländebruch; 3.1 Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch (E 115); 3.2 Piping (Erosionsgrundbruch) (E 116); 4 Wasserstände, Wasserdruck, Entwässerungen; 4.1 Mittlerer Grundwasserstand (E 58); 4.2 Wasserüberdruck in Richtung Wasserseite (E 19)"]
[{"$nulls":4},"4.3 Wasserüberdruck auf Spundwände vor überbauten Böschungen im Tidegebiet (E 65)4.5 Ausbildung von Entwässerungen bei Uferbauwerken im Tidegebiet (E 32); 4.6 Entspannung artesischen Drucks unter Hafensohlen (E 53); 4.7 Berücksichtigung der Grundwasserströmung (E 113); 4.8 Vorübergehende Sicherung von Ufereinfassungen durch Grundwasserabsenkung (E 166); 5 Schiffsabmessungen und Belastungen der Ufereinfassungen; 5.1 Schiffsabmessungen (E 39); 5.2 Ansatz des Anlegedrucks von Schiffen an Uferwänden (E 38); 5.3 Anlegegeschwindigkeiten von Schiffen quer zumLiegeplatz (E 40)"]
[{"$nulls":4},"5.4 Bemessungssituationen (E 18)"]
[null,null,null,"Sommario/riassunto","Die 11. Auflage \"\"EAU 2012\"\" berücksichtigt die kurz vor der bauaufsichtlichen Einführung stehende neue Normengeneration, bestehend aus Eurocode 7, zugehörigen nationalen Anwendungsdokumenten und ergänzenden nationalen Regelungen (DIN 1054:2010). In Einzelfällen werden Teilsicherheitsbeiwerte aufgrund von Praxiserfahrungen abweichend festgelegt. Der Sicherheitsstandard der See- und Hafenbauwerke bleibt somit erhalten, die Empfehlungen genügen weiterhin dem Anspruch auf internationale Anerkennung und Anwendung bei Planung, Entwurf, Ausschreibung, Vergabe, Baudurchführung und Überwachung sowie b"]