{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["report2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"report2","index":0,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[5,2,5,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[13,2,13,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"1.","Record Nr.",null,"UNINA9910155823803321"]
[null,null,"Autore",null,"Drechsler Stefan"]
[null,null,"Titolo",null,"Das Anisotropic Reverberation Model (ARM) : ein neues effizientes Rechenverfahren zur vereinfachten Raumakustiksimulation"]
[null,null,"Pubbl/distr/stampa",null,"Ahrensburg : , : tredition Verlag, , 2016"]
[{"$nulls":4},"©2016"]
[null,null,"ISBN",null,"9783734550478"]
[{"$nulls":4},"3734550475"]
[null,null,"Descrizione fisica",null,"1 online resource (239 pages)"]
[null,null,"Soggetti",null,"Acoustic models"]
[{"$nulls":4},"Architectural acoustics"]
[null,null,"Lingua di pubblicazione",null,"Tedesco"]
[null,null,"Formato",null,"Materiale a stampa"]
[null,null,null,"Livello bibliografico","Monografia"]
[null,null,"Nota di contenuto",null,"Das Anisotropic Reverberation Model (ARM), ein neues und effizientes Rechenverfahren zur vereinfachten Raumakustiksimulation -- Inhalt -- Abbildungsverzeichnis -- Tabellenverzeichnis -- Symbole und Formelzeichen -- 1 Einleitung -- 2 Etablierte Verfahren der Raumakustiksimulation --   2.1 Wellenbasierte Simulationsmodelle --   2.2 Simulation mit geometrischer Raumakustik --     2.2.1 Wandabsorption --     2.2.2 Schallstreuung --       2.2.2.1 Ursachen für Schallstreuung --       2.2.2.2 Beschreibungsparameter der Schallstreuung --       2.2.2.3 Streumodelle --   2.3 Nachhallzeitberechnung mit statistischen Methoden --   2.4 Hybride Verfahren --   2.5 Angestrebte Simulationsergebnisse -- 3 Geometrievereinfachung --   3.1 Eingangsgrößen --   3.2 Aufgabenstellung --   3.3 Der Vereinfachungsalgorithmus --     3.3.1 Zuordnung der Polygone zu Regressionsebenen --     3.3.2 Rekonstruktion vereinfachter Polygone --     3.3.3 Berechnung der Regressionsebene --       3.3.3.1 Regressionsebene durch eine Punktewolke --       3.3.3.2 Regressionsebene durch eine Anzahl Polygone --       3.3.3.3 Verwendete Bezeichnungen --       3.3.3.4 Häufige Integrale --       3.3.3.5 Die Fläche als nulltes Moment --       3.3.3.6 Der Schwerpunkt als erstes Moment"]
[null,null,null,"Sommario/riassunto","This book presents the Anisotropic Reverberation Model (ARM), a novel and efficient approach to simulate room acoustics. It delves into various simulation methods, focusing on geometric and statistical "]
[{"$nulls":4},"techniques, and explores hybrid methods to improve acoustic modeling. The text discusses the theoretical underpinnings of ARM, comparing it with established models like Lambert's scattering model and Gordon's edge diffraction. It also covers the practical application of ARM in different architectural spaces, such as concert halls and classrooms, highlighting the model's ability to handle complex acoustic scenarios. The book aims to advance room acoustics understanding and is intended for acoustics professionals and researchers."]