{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["report2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"report2","index":0,"n_rows":26,"n_cols":5,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[2,2,2,3],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"1.","Record Nr.",null,"UNINA990003208130403321"]
[null,null,"Titolo",null,"Strikes in Essential Services / Gillian S.Morris."]
[null,null,"Pubbl/distr/stampa",null,"London ; New York : Mansell, 1986"]
[null,null,"ISBN",null,"0-7201-1869-7"]
[null,null,"Edizione",null,"[1. ed.]"]
[null,null,"Descrizione fisica",null,"X, 221 p. ; 22 cm"]
[null,null,"Collana",null,"Studies in labour and social law"]
[null,null,"Disciplina",null,"20400"]
[{"$nulls":4},"G/2.45"]
[{"$nulls":4},"N/3.3"]
[null,null,"Locazione",null,"SES"]
[null,null,"Collocazione",null,"G/245 MOR"]
[null,null,"Lingua di pubblicazione",null,"Inglese"]
[null,null,"Formato",null,"Materiale a stampa"]
[null,null,null,"Livello bibliografico","Monografia"]
[null,"2.","Record Nr.",null,"UNINA9910346915803321"]
[null,null,"Autore",null,"Paravia Mark"]
[null,null,"Titolo",null,"Effizienter Betrieb von Xenon-Excimer-Entladungen bei hoher Leistungsdichte"]
[null,null,"Pubbl/distr/stampa",null,"KIT Scientific Publishing, 2010"]
[null,null,"ISBN",null,"1000016885"]
[null,null,"Descrizione fisica",null,"1 online resource (173 p. p.)"]
[null,null,"Soggetti",null,"Technology: general issues"]
[null,null,"Lingua di pubblicazione",null,"Tedesco"]
[null,null,"Formato",null,"Materiale a stampa"]
[null,null,null,"Livello bibliografico","Monografia"]
[null,null,null,"Sommario/riassunto","In der vorliegenden Arbeit wurde der Betrieb dielektrisch behinderte Entladung bei hoher Leistungsdichte und hoher Effizienz untersucht. Hierbei wurde eine Abhängigkeit der homogenen Entladung von der Stromdichte festgestellt. Die nötige Anregungsform wurde in einem resonanten Puls-Betriebsgerät verwirklicht, welches Wirkungsgrade bis 87 % erreicht. Durch goniometrische Strahlungsflussmessungen im UV wurden die erreichte Leistungsdichte und Plasma-Effizienz bestimmt."]