{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["report2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"report2","index":0,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[13,2,13,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"1.","Record Nr.",null,"UNINA9910554278603321"]
[null,null,"Autore",null,"Volhard Franz"]
[null,null,"Titolo",null,"Bauen Mit Leichtlehm : Handbuch Für das Bauen Mit Holz und Lehm"]
[null,null,"Pubbl/distr/stampa",null,"Basel/Berlin/Boston : , : Walter de Gruyter GmbH, , 2012"]
[{"$nulls":4},"©2021"]
[null,null,"ISBN",null,"3-0356-2403-8"]
[null,null,"Edizione",null,"[9th ed.]"]
[null,null,"Descrizione fisica",null,"1 online resource (312 pages)"]
[null,null,"Disciplina",null,"690"]
[null,null,"Soggetti",null,"Building, Adobe"]
[null,null,"Lingua di pubblicazione",null,"Tedesco"]
[null,null,"Formato",null,"Materiale a stampa"]
[null,null,null,"Livello bibliografico","Monografia"]
[null,null,"Nota di contenuto",null,"Frontmatter -- Inhalt -- Vorwort -- 100 Einführung -- 200 Die Baustoffe für den Leichtlehm -- 300 Die Herstellung des Leichtlehms -- 400 Feuchter Einbau -- 400 Feuchter Einbau -- 600 Einzelheiten bei Roh- und Ausbau -- 700 Planung und Kosten -- 800 Bauphysikalische Eigenschaften -- Projekte. Projektveröffentlichungen siehe Seite 302 -- Anhang"]
[null,null,null,"Sommario/riassunto","Das Interesse an Lehm als Material ist ungebremst. Leichtlehm, leicht wiegend und auch leicht zu verarbeiten, ist ein vielseitiger und zukunftweisender Baustoff für den modernen computergestützten Holzbau wie für die Erneuerung historischen Lehmfachwerks. Ausgewogene, durch das Mischungsverhältnis steuerbare bauphysikalische Eigenschaften ermöglichen klimagerechtes, ressourcenschonendes Bauen in den verschiedensten Klimazonen. So werden Wärmespeicherung, Feuchte-, Schall- und Brandschutz des üblichen Holzbaus verbessert, die Konstruktionen vereinfacht. Volhards anerkanntes Standardwerk beschreibt detailliert die Herstellungsverfahren, gibt praktische Tipps für den Selbstbau und zeigt die Anwendung von Fertigbaustoffen in zeitgemäßer Bauabwicklung. Die 9. Auflage wurde korrigiert und aktualisiert."]