{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["report2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"report2","index":0,"n_rows":35,"n_cols":5,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"1.","Record Nr.",null,"UNISALENTO991001939219707536"]
[null,null,"Autore",null,"Scalinci, Noè"]
[null,null,"Titolo",null,"Asterischi Galateani / Noè Scalinci"]
[null,null,"Pubbl/distr/stampa",null,"Bari : A. Cressati, 1946"]
[null,null,"Descrizione fisica",null,"P. 15-50 ; 24 cm"]
[null,null,"Disciplina",null,"850"]
[null,null,"Soggetti",null,"Galateo, Antonio Studi"]
[{"$nulls":4},"Galateo, Antonio Studi"]
[null,null,"Lingua di pubblicazione",null,"Italiano"]
[null,null,"Formato",null,"Materiale a stampa"]
[null,null,null,"Livello bibliografico","Monografia"]
[null,null,null,"Note generali","Estratto da: Japigia, terza serie, a. 17., fasc. 1"]
[null,"2.","Record Nr.",null,"UNISALENTO991003824109707536"]
[null,null,"Autore",null,"Santoboni, Luigi"]
[null,null,"Titolo",null,"Lezioni di matematica attuariale e di statistica con nozioni di matematica applicata all'economia : per le classi 4. e 5. degli istituti tecnici commerciali / Luigi Santoboni"]
[null,null,"Pubbl/distr/stampa",null,"Torino : Petrini, 1967"]
[null,null,"Edizione",null,"[8. ed.]"]
[null,null,"Descrizione fisica",null,"VI, 450 p. ; 22 cm"]
[null,null,"Disciplina",null,"513.9"]
[null,null,"Soggetti",null,"Matematica attuariale - Statistica"]
[null,null,"Lingua di pubblicazione",null,"Italiano"]
[null,null,"Formato",null,"Materiale a stampa"]
[null,null,null,"Livello bibliografico","Monografia"]
[null,"3.","Record Nr.",null,"UNINA9910688209503321"]
[null,null,"Autore",null,"Hugelmann Philipp"]
[null,null,"Titolo",null,"Elektrochemische Herstellung und Charakterisierung von Nanostrukturen - Entwicklung ultrascharfer STM-Spitzen als Nanoelektroden / / Philipp Hugelmann"]
[null,null,"Pubbl/distr/stampa",null,"[Place of publication not identified] : , : KIT Scientific Publishing, , 2005"]
[null,null,"Descrizione fisica",null,"1 online resource (190 pages)"]
[null,null,"Disciplina",null,"502/.8/2"]
[null,null,"Soggetti",null,"Scanning tunneling microscopy"]
[{"$nulls":4},"Scanning probe microscopy"]
[null,null,"Lingua di pubblicazione",null,"Tedesco"]
[null,null,"Formato",null,"Materiale a stampa"]
[null,null,null,"Livello bibliografico","Monografia"]
[null,null,null,"Sommario/riassunto","In der vorliegenden Arbeit wurde ein elektrochemisches Raster-Sonden-Mikroskop dazu benutzt, gezielt Nanostrukturen herzustellen und zu charakterisieren. Das elektrochemische Umfeld bietet gegenüber den sonst angewandten Techniken den Vorteil, dass die Über- und Untersättigung an den beiden Arbeitselektroden frei eingestellt werden kann. Diese Methode erlaubt es lokal Nanostrukturen definierter Größe herzustellen. Mittels einer selbst aufgebauten UHV-Apparatur konnten Präparationstechniken zur reproduzierbaren Herstellung von geometrisch hoch definierten STM-Spitzen für nahezu jedes Metall entwickelt werden. Derart qualitativ hochwertige STM-Spitzen ermöglichten erstmals einen Strommessbereich von 10-6 bis10-12 Ampere abzudecken. Die entwickelten Instrumente konnten zur Untersuchung der Systeme Co bzw. Ni auf Au(111)-Substraten eingesetzt werden. Das Verfahren zur Erzeugung magnetischer Nanostrukturen wurde optimiert und erste spektroskopische Messungen an der Fest-/ Flüssiggrenzfläche konnten durchgeführt werden."]