{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["report2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"report2","index":0,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"1.","Record Nr.",null,"UNINA9910824138803321"]
[null,null,"Autore",null,"Cudaj Markus"]
[null,null,"Titolo",null,"Medium Resolution-NMR Zur Chemisch Sensitiven Detektion in der Polymeren GPC-Analytik / / von Markus Cudaj"]
[null,null,"Pubbl/distr/stampa",null,"Berlin : , : Logos Verlag, , 2012"]
[null,null,"ISBN",null,"3-8325-9359-4"]
[null,null,"Descrizione fisica",null,"1 online resource (204 pages)"]
[null,null,"Disciplina",null,"538.22"]
[null,null,"Soggetti",null,"Permanent magnets"]
[null,null,"Lingua di pubblicazione",null,"Tedesco"]
[null,null,"Formato",null,"Materiale a stampa"]
[null,null,null,"Livello bibliografico","Monografia"]
[null,null,null,"Note generali","PublicationDate: 20120128"]
[null,null,null,"Sommario/riassunto","Long description: In dieser Dissertation werden Entwicklung und Aufbau eines neuartigen, modularen und flexibel konfigurierbaren low-cost  GPC-MR-NMR Messsystems beschrieben. Im Gegensatz zu gebräuchlichen Detektoren in der  Gelpermeationschromatographie, die zur Bestimmung der Molmassenverteilung herangezogen werden, kann dieser innovative Ansatz gezielt zur Bestimmung der chemischen Struktur von Polymeren eingesetzt werden.  Hinsichtlich der technischen Umsetzung der Kopplung wird die Hard- und Software für die proben- und datentechnische Kopplung von GPC und MR-NMR Spektrometer dargestellt. Ebenso finden sich in der Arbeit die Ergebnisse der Optimierung aller Komponenten der Chromatographie wie Säulendimensionen, Flussraten, etc. wieder. Im Vergleich zu time-domain 20 MHz NMR Geräten ist bei dem in der Arbeit beschriebenen Gerät die Sensitivität um einen Faktor 100 verbessert, was sich durch die Verwendung digitaler Filter, eines Shimssystems zum Ausgleich magnetischer Inhomogenitäten sowie eines eigens angefertigten Flussprobenkopfs mit sehr hohe Güte begründen lässt. Durch die hinzugewonnene Sensitivität und die einhergehende Selektivitätsverbesserung sind neben der GPC Analytik weitere Anwendungsbereiche wie 2D-NMR, Reaktionsverfolgung von Polymerisationen und Qualitätskontrolle von Lebensmitteln zugänglich geworden."]