{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["report2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"report2","index":0,"n_rows":26,"n_cols":5,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[5,2,5,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[16,2,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"1.","Record Nr.",null,"UNINA9911018919903321"]
[null,null,"Autore",null,"HTG"]
[null,null,"Titolo",null,"Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen Häfen und Wasserstraßen EAU 2020"]
[null,null,"Pubbl/distr/stampa",null,"Newark : , : Wilhelm Ernst & Sohn Verlag fur Architektur und Technische, , 2020"]
[{"$nulls":4},"©2021"]
[null,null,"ISBN",null,"3-433-61035-5"]
[{"$nulls":4},"3-433-61033-9"]
[null,null,"Edizione",null,"[12th ed.]"]
[null,null,"Descrizione fisica",null,"1 online resource (601 pages)"]
[null,null,"Disciplina",null,"387.1"]
[null,null,"Soggetti",null,"Harbors"]
[{"$nulls":4},"Rivage Protection"]
[{"$nulls":4},"Shore protection"]
[null,null,"Lingua di pubblicazione",null,"Tedesco"]
[null,null,"Formato",null,"Materiale a stampa"]
[null,null,null,"Livello bibliografico","Monografia"]
[null,null,"Nota di contenuto",null,"Cover -- Titelseite -- Impressum -- Vorwort -- Inhaltsverzeichnis -- 1 Sicherheits- und Nachweiskonzept -- 1.1 Grundlagen des Sicherheits- und Nachweiskonzepts für Ufereinfassungen -- 1.1.1 Allgemeines -- 1.1.2 Normative Regelungen für Ufereinfassungen -- 1.1.3 Geotechnische Kategorien -- 1.1.4 Bemessungssituationen -- 1.2 Nachweise für Ufereinfassungen -- 1.2.1 Grundlagen für die Nachweisführung -- 1.2.2 Nachweisverfahren -- 1.2.3 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit -- 1.2.4 Grenzzustand der Tragfähigkeit -- Literatur -- 2 Schiffsabmessungen -- 2.1 Seeschiffe -- 2.1.1 Fahrgast- und Kreuzfahrtschiffe -- 2.1.2 Massengutfrachter - Bulk Carrier -- 2.1.3 Stückgutfrachter - General Cargo -- 2.1.4 Containerschiffe -- 2.1.5 Fährschiffe -- 2.1.6 RoRo/ConRo-Schiffe -- 2.1.7 Öltanker -- 2.1.8 Gastanker -- 2.2 Binnenschiffe -- 2.3 Offshoreinstallationsschiffe -- 3 Geotechnische Grundlagen -- 3.1 Geotechnischer Bericht -- 3.2 Baugrund -- 3.2.1 Mittlere charakteristische Werte von Bodenkenngrößen -- 3.2.2 Anordnung und Tiefe von Bohrungen und Sondierungen -- 3.2.3 Ermittlung der Scherfestigkeit cu wassergesättigter, undränierter,bindiger Böden -- 3.2.4 Beurteilung des Baugrunds für das Einbringen von Spundbohlen und Pfählen und Auswahl des Einbringverfahrens -- 3.2.5 Einteilung des Baugrunds in Homogenbereiche -- 3.3 Wasserdruck -- 3.3.1 Allgemeines -- 3.3.2 "]
[{"$nulls":4},"Resultierender Wasserdruck in Richtung Wasserseite -- 3.3.3 Resultierender Wasserdruck auf Kaimauern vor überbauten Böschungen im Tidegebiet -- 3.3.4 Berücksichtigung der Grundwasserströmung -- 3.4 Hydraulischer Grundbruch -- 3.5 Erddruck -- 3.5.1 Allgemeines -- 3.5.2 Ansatz der Kohäsion in bindigen Böden -- 3.5.3 Ansatz der scheinbaren Kohäsion (Kapillarkohäsion) im Sand -- 3.5.4 Ermittlung des Erddrucks bei einer gepflasterten steilen Böschung eines teilgeböschten Uferausbaus."]
[{"$nulls":4},"3.5.5 Ermittlung der Erddruckabschirmung auf eine Wand unter einer Entlastungsplatte bei mittleren Geländeauflasten -- 3.5.6 Erddruckverteilung unter begrenzten Lasten -- 3.5.7 Ermittlung des aktiven Erddrucks bei wassergesättigten nicht bzw. teilkonsolidierten, weichen, bindigen Böden -- 3.5.8 Auswirkung von Wasserüberdruck unter Gewässersohlen -- 3.5.9 Ansatz von Erddruck und resultierendem Wasserdruck und konstruktive Hinweise für Ufereinfassungen mit Bodenaustausch und verunreinigter oder gestörter Baggergrubensohle -- 3.5.10 Einfluss des strömenden Grundwassers auf resultierenden Wasserdruck, Erddruck und Erdwiderstand -- 3.5.11 Bestimmung des Verschiebungswegs für die Mobilisierung des Erdwiderstands in nichtbindigen Böden -- 3.5.12 Maßnahmen zur Vergrößerung des Erdwiderstands vor Ufereinfassungen -- 3.5.13 Erdwiderstand vor Geländesprüngen in weichen, bindigen Böden bei schneller Belastung auf der Landseite -- 3.5.14 Ufereinfassungen in Erdbebengebieten -- Literatur -- 4 Belastungen auf Ufereinfassungen -- 4.1 Anlegegeschwindigkeit und Anlegedruck von Schiffen -- 4.1.1 Richtwerte -- 4.1.2 Belastung der Ufereinfassungen durch Reaktionskräfte aus Fendern -- 4.2 Lotrechte Nutzlasten -- 4.2.1 Allgemeines -- 4.2.2 Grundfall 1 -- 4.2.3 Grundfall 2 -- 4.2.4 Grundfall 3 -- 4.2.5 Lastansätze auf Kaiflächen -- 4.3 Seegang und Wellendruck -- 4.3.1 Allgemeines -- 4.3.2 Beschreibung des Seegangs -- 4.3.3 Ermittlung der Seegangsparameter -- 4.3.4 Bemessungskonzepte und Festlegung der Bemessungsparameter -- 4.3.5 Umformung des Seegangs -- 4.3.6  Wellendruck auf senkrechte Uferwände im Küstenbereich -- 4.4 Auswirkungen von Wellen aus Schiffsbewegungen -- 4.4.1 Allgemeines -- 4.4.2 Wellenhöhen -- 4.5 Wahl einer größeren Entwurfstiefe (Kolkzuschlag) -- 4.6 Lasten aus Schwall- und Sunkwellen infolge Wasserein- bzw. -ableitung -- 4.6.1 Allgemeines."]
[{"$nulls":4},"4.6.2 Ermittlung der Wellenwerte -- 4.6.3 Lastansätze -- 4.7 Wellendruck auf Pfahlbauwerke -- 4.7.1 Allgemeines -- 4.7.2 Berechnungsverfahren nach Morison et al. (1950) -- 4.7.3 Ermittlung der Wellenlasten an einem senkrechten Einzelpfahl -- 4.7.4 Beiwerte CD und CM -- 4.7.5 Kräfte aus brechenden Wellen -- 4.7.6 Wellenbelastung bei Pfahlgruppen -- 4.7.7 Geneigte Pfähle -- 4.7.8 Sicherheitsbeiwerte -- 4.7.9 Vertikale Wellenbelastung (Wave Slamming) -- 4.8 Vertäute Schiffe und deren Einflüsse auf die Bemessung vonVertäu- und Fendereinrichtungen -- 4.8.1 Allgemeines -- 4.8.2 Maßgebende Windgeschwindigkeit -- 4.8.3 Windlasten auf das vertäute Schiff -- 4.8.4 Belastung von Vertäu- und Fendereinrichtungen -- 4.9 Belastung von Pollern -- 4.9.1 Belastung von Pollern für Seeschiffe -- 4.9.2 Belastung von Pollern für Binnenschiffe -- 4.9.3 Richtung der Pollerzuglast -- 4.9.4 Bemessung für Pollerzuglasten -- 4.10 Kaibelastung durch Krane und anderes Umschlaggerät -- 4.10.1 Übliche Stückguthafenkrane -- 4.10.2 Containerkrane -- 4.10.3 Lastangaben für Hafenkrane -- 4.10.4 Hinweise -- 4.11 Eisstoß und Eisdruck auf Ufereinfassungen, Fenderungen und Dalben im Küstenbereich -- 4.11.1 Allgemeines -- 4.11.2 Bestimmung der Eisdruckfestigkeit -- 4.11.3 Eislasten auf Ufereinfassungen und andere "]
[{"$nulls":4},"Bauwerke größerer Ausdehnung -- 4.11.4 Eislast auf lotrechte Pfähle -- 4.11.5 Waagerechte Eislast auf Pfahlgruppen -- 4.11.6 Eisauflast -- 4.11.7 Vertikallasten bei steigendem oder fallendem Wasserspiegel -- 4.12 Eisstoß und Eisdruck auf Ufereinfassungen, Pfeiler und Dalben im Binnenbereich -- 4.12.1 Allgemeines -- 4.12.2 Eisdicken -- 4.12.3 Eisdruckfestigkeit -- 4.12.4 Eislasten auf Ufereinfassungen und andere Bauwerke größerer Ausdehnung -- 4.12.5 Eislasten auf schmale Bauwerke (Pfähle, Dalben, Brücken- und Wehrpfeiler, Eisabweiser) -- 4.12.6 Eislast auf Bauwerksgruppen."]
[{"$nulls":4},"4.12.7 Vertikallasten bei steigendem oder fallendem Wasserspiegel -- Literatur -- 5 Erdarbeiten und Baggerungen -- 5.1 Baggerarbeiten vor Uferwänden in Seehäfen -- 5.2 Bagger- und Aufspültoleranzen -- 5.2.1 Allgemeines -- 5.2.2 Baggertoleranzen -- 5.3 Aufspülen von Hafengelände -- 5.3.1 Allgemeines -- 5.3.2 Aufspülen von Hafengelände über dem Wasserspiegel -- 5.3.3 Aufspülen von Hafengelände unter dem Wasserspiegel -- 5.4 Hinterfüllen von Ufereinfassungen -- 5.4.1 Allgemeines -- 5.4.2 Hinterfüllen im Trockenen -- 5.4.3 Hinterfüllen unter Wasser -- 5.4.4 Ergänzende Hinweise -- 5.5 Lagerungsdichte von aufgespülten, nichtbindigen Böden -- 5.5.1 Allgemeines -- 5.5.2 Erfahrungswerte der Lagerungsdichte -- 5.5.3 Erforderliche Lagerungsdichte für Hafenflächen -- 5.5.4 Überprüfung der Lagerungsdichte -- 5.6 Lagerungsdichte von verklappten, nichtbindigen Böden -- 5.6.1 Allgemeines -- 5.6.2 Einflüsse auf die erzielbare Lagerungsdichte -- 5.7 Baggern von Unterwasserböschungen -- 5.7.1 Allgemeines -- 5.7.2 Baggern von Unterwasserböschungen in lockerem Sand -- 5.7.3 Baggergeräte -- 5.7.4 Ausführung der Baggerarbeiten -- 5.8 Sackungen nichtbindiger Böden -- 5.9 Ausführung von Bodenaustausch in der Rammtrasse von Ufereinfassungen -- 5.9.1 Allgemeines -- 5.9.2 Bodenaushub -- 5.9.3 Säubern der Baggergrubensohle vor dem Sandeinbau -- 5.9.4 Einbau des Sandes -- 5.9.5 Kontrolle des Sandeinbaus -- 5.10 Bodenverdichtung mit schweren Fallgewichten (dynamische Intensivverdichtung) -- 5.11 Vertikaldräns zur Beschleunigung der Konsolidierung weicher,bindiger Böden -- 5.11.1 Allgemeines -- 5.11.2 Anwendung -- 5.11.3 Entwurf -- 5.11.4 Bemessung von Vertikaldräns aus Kunststoff -- 5.11.5 Ausführung -- 5.12 Konsolidierung weicher, bindiger Böden durch Vorbelastung -- 5.12.1 Allgemeines -- 5.12.2 Anwendung -- 5.12.3 Tragfähigkeit des anstehenden Bodens -- 5.12.4 Schüttmaterial."]
[{"$nulls":4},"5.12.5 Bestimmung der Höhe der Vorbelastungsschüttung -- 5.12.6 Mindestausdehnung der Vorbelastungsschüttung -- 5.12.7 Bodenverbesserungen durch Vakuumverfahren mit Vertikaldräns -- 5.12.8 Ausführung von Bodenverbesserungen durch Vakuumverfahren mit Vertikaldräns -- 5.12.9 Kontrolle der Konsolidierung -- 5.12.10 Sekundärsetzungen -- 5.13 Verbesserung der Tragfähigkeit weicher, bindiger Böden durch Vertikalelemente -- 5.13.1 Allgemeines -- 5.13.2 Verfahren -- 5.13.3 Ausführung von pfahlartigen Tragelementen -- Literatur -- 6 Schutz- und Sicherungsbauwerke -- 6.1 Böschungs- und Sohlsicherung -- 6.1.1 Böschungssicherungen an Binnenwasserstraßen -- 6.1.2 Böschungen in Seehäfen und in Binnenhäfen mit Tide -- 6.1.3 Anwendung von geotextilen Filtern bei Böschungs- und Sohlensicherungen -- 6.1.4 Kolkbildung und Kolksicherung vor Ufereinfassungen -- 6.1.5 Kolksicherung an Pfeilern und Dalben -- 6.1.6 Einbau mineralischer Sohldichtungen unter Wasser und ihr Anschluss an Ufereinfassungen -- 6.2 Hochwasserschutzwände in Seehäfen -- 6.2.1 Allgemeines -- 6.2.2 Maßgebende Wasserstände -- 6.2.3 Wasserüberdruck und Bodenwichte -- 6.2.4 Mindesteinbindetiefe der HWS-Wand -- 6.2.5 Sonderbeanspruchung "]
[{"$nulls":4},"einer HWS-Wand -- 6.2.6 Hinweise zur Berechnung von HWS-Wänden in Böschungen -- 6.2.7 Konstruktive Maßnahmen -- 6.2.8 Leitungen im Bereich von HWS-Wänden -- 6.3 Geschüttete Molen und Wellenbrecher -- 6.3.1 Allgemeines -- 6.3.2 Standsicherheitsnachweise, Setzungen und Sackungen sowie bauliche Hinweise -- 6.3.3 Festlegung der Bauwerksgeometrie -- 6.3.4 Bemessung der Deckschicht -- 6.3.5 Aufbau der Wellenbrecher -- 6.3.6 Bauausführung und Geräteeinsatz -- 6.3.7 Setzungen und Sackungen -- 6.3.8 Abrechnung der eingebauten Mengen -- Literatur -- 7 Ausführung von Ufereinfassungen -- 7.1 Querschnittsgestaltung -- 7.1.1 Querschnittsgrundmaße von Ufereinfassungen in Seehäfen."]
[{"$nulls":4},"7.1.2 Oberkante der Ufereinfassungen in Seehäfen."]
[null,null,null,"Sommario/riassunto","Die 12. Auflage der \"EAU 2020\" beinhaltet eine inhaltliche Straffung und Neustrukturierung der Empfehlungen mit dem Ziel einer verbesserten und verständlicheren Kapitelstruktur. Außerdem wurden die seit dem Erscheinen der 11. Ausgabe der Empfehlungen des Arbeitsausschusses \"Ufereinfassungen\" veröffentlichten Technischen Jahresberichte in die Empfehlungen eingearbeitet. Die Empfehlungen berücksichtigen weiterhin die neue Normengeneration, bestehend aus Eurocode 7, zugehörigen nationalen Anwendungsdokumenten und ergänzenden nationalen Regelungen (DIN 1054:2010). In Einzelfällen werden Teilsicherheitsbeiwerte aufgrund von Praxiserfahrungen abweichend festgelegt. Der Sicherheitsstandard der See- und Hafenbauwerke bleibt somit erhalten, die Empfehlungen genügen weiterhin dem Anspruch auf internationale Anerkennung und Anwendung bei Planung, Entwurf, Ausschreibung, Vergabe, Baudurchführung und Überwachung sowie bei Abnahme und Abrechnung von Hafen- und Wasserstraßenanlagen nach einheitlichen Gesichtspunkten."]