{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["report2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"report2","index":0,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[2,2,2,3],[3,2,3,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[21,2,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"1.","Record Nr.",null,"UNINA9911020105803321"]
[null,null,"Titolo",null,"Empfehlungen des Arbeitskreises \"Baugruben\", EAB / / herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft fur Geotechnik e.V"]
[null,null,"Pubbl/distr/stampa",null,"Berlin, : Ernst & Sohn, 2012"]
[null,null,"ISBN",null,"9783433602478"]
[{"$nulls":4},"3433602476"]
[{"$nulls":4},"9781299187979"]
[{"$nulls":4},"1299187978"]
[{"$nulls":4},"9783433602447"]
[{"$nulls":4},"3433602441"]
[{"$nulls":4},"9783433602454"]
[{"$nulls":4},"343360245X"]
[null,null,"Edizione",null,"[5. Aufl.]"]
[null,null,"Descrizione fisica",null,"1 online resource (350 p.)"]
[null,null,"Disciplina",null,"624,152"]
[{"$nulls":4},"624.152"]
[null,null,"Soggetti",null,"Foundations"]
[null,null,"Lingua di pubblicazione",null,"Tedesco"]
[null,null,"Formato",null,"Materiale a stampa"]
[null,null,null,"Livello bibliografico","Monografia"]
[null,null,null,"Note generali","Description based upon print version of record."]
[null,null,null,"Nota di bibliografia","Includes bibliographical references."]
[null,null,"Nota di contenuto",null,"2.5 Allgemeine Festlegungen für den Ansatz von Nutzlasten (EB 3)2.6 Nutzlasten aus Straßen- und Schienenverkehr (EB 55); 2.7 Nutzlasten aus Baustellenverkehr und Baubetrieb (EB 56); 2.8 Nutzlasten aus Baggern und Hebezeugen (EB 57); 3 Größe und Verteilung des Erddruckes; 3.1 Abhängigkeit der Erddrucklast von der gewählten Bauweise (EB 8) 31; 3.2 Größe der Gesamtlast des aktiven Erddruckes bei unbelasteter Geländeoberfläche (EB 4); 3.3 Verteilung des aktiven Erddruckes bei unbelasteter Geländeoberfläche (EB 5); 3.4 Größe der Gesamtlast des aktiven Erddruckes aus Nutzlasten (EB 6)"]
[{"$nulls":4},"3.5 Verteilung des aktiven Erddruckes aus Nutzlasten (EB 7)3.6 Überlagerung von Erddruckanteilen bei belasteter Geländeoberfläche (EB 71); 3.7 Ermittlung des Erdruhedruckes (EB 18); 3.8 Erddruckansatz in Rückbauzuständen (EB 68); 4 Allgemeine Festlegungen für die Berechnung; 4.1 Nachweis der Standsicherheit (EB 81); 4.2 Allgemeines zu den Berechnungsverfahren (EB 11); 4.3 Ermittlung und Nachweis der Einbindetiefe (EB 80); 4.4 Ermittlung der Schnittgrößen (EB 82); 4.5 Anwendung des Bettungsmodulverfahrens (EB 102); 4.6 Anwendung "]
[{"$nulls":4},"der Finite-Elemente-Methode (EB 103)"]
[{"$nulls":4},"4.7 Nachweis der Vertikalkomponente des mobilisierten Erdwiderstandes (EB 9)4.8 Nachweis der Abtragung von Vertikalkräften in den Untergrund (EB 84); 4.9 Standsicherheitsnachweise für ausgesteifte Baugruben in Sonderfällen (EB 10); 4.10 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit (EB 83); 4.11 Zulässige Vereinfachungen im Grenzzustand GEO-2 bzw. STR (EB 104); 5 Berechnungsansätze für Trägerbohlwände; 5.1 Lastbildermittlung für Trägerbohlwände (EB 12); 5.2 Lastfiguren für gestützte Trägerbohlwände (EB 69); 5.3 Bodenreaktionen und Erdwiderstand bei im Boden frei aufgelagerten Trägerbohlwänden (EB 14)"]
[{"$nulls":4},"5.4 Fußeinspannung bei Trägerbohlwänden (EB 25)5.5 Gleichgewicht der Horizontalkräfte bei Trägerbohlwänden (EB 15); 6 Berechnungsansätze für Spundwände und Ortbetonwände; 6.1 Lastbildermittlung für Spundwände und Ortbetonwände (EB 16); 6.2 Lastfiguren für gestützte Spundwände und Ortbetonwände (EB 70); 6.3 Bodenreaktionen und Erdwiderstand bei im Boden frei aufgelagerten Spundwänden und Ortbetonwänden (EB 19); 6.4 Fußeinspannung bei Spundwänden und Ortbetonwänden (EB 26); 7 Verankerte Baugrubenwände; 7.1 Größe und Verteilung des Erddruckes bei verankerten Baugrubenwänden (EB 42)"]
[{"$nulls":4},"7.2 Nachweis der Kraftübertragung von der Verankerung auf das Erdreich (EB 43)"]
[null,null,null,"Sommario/riassunto","Mit der Herausgabe der Empfehlungen, die normenähnlichen Charakter haben, unterstützt der Arbeitskreis \"\"Baugruben\"\" der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT) die Planungspraxis bei Entwurf und Berechnung von Baugrubenumschließungen.Zur bauaufsichtlichen Einführung der Eurocodes wurde eine Anpassung der 4. Auflage der Empfehlungen an die Vorgaben der DIN EN 1997-1:2009 in Verbindung mit dem Nationalen Anhang DIN 1997-1/NA:2010-12 und den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 erforderlich. Alle Empfehlungen wurden gründlich überprüft, soweit erforderlich überarbeitet und a"]