{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["report2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"report2","index":0,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[5,2,5,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[17,2,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"1.","Record Nr.",null,"UNINA9911020180203321"]
[null,null,"Autore",null,"e.V Deutscher Ausschuss für Mauerwerk"]
[null,null,"Titolo",null,"Tragfähigkeit Unbewehrter Mauerwerksdruckglieder Bei Zweiachsig Exzentrischer Beanspruchung : DAfM Schriftenreihe Heft 2"]
[null,null,"Pubbl/distr/stampa",null,"Newark : , : Wilhelm Ernst & Sohn Verlag fur Architektur und Technische, , 2020"]
[{"$nulls":4},"©2020"]
[null,null,"ISBN",null,"9783433610480"]
[{"$nulls":4},"3433610487"]
[{"$nulls":4},"9783433610497"]
[{"$nulls":4},"3433610495"]
[null,null,"Edizione",null,"[1st ed.]"]
[null,null,"Descrizione fisica",null,"1 online resource (194 pages)"]
[null,null,"Disciplina",null,"620.13"]
[null,null,"Soggetti",null,"Masonry"]
[{"$nulls":4},"Structural dynamics"]
[null,null,"Lingua di pubblicazione",null,"Tedesco"]
[null,null,"Formato",null,"Materiale a stampa"]
[null,null,null,"Livello bibliografico","Monografia"]
[null,null,"Nota di contenuto",null,"Cover -- Half-Title Page -- Title Page -- Copyright Page -- Vorwort -- Kurzfassung -- Abstract -- Inhaltsverzeichnis -- Formelzeichen und Variablen -- Mitgliedschaft im DAfM -- 1. Einleitung -- 1.1 Problemstellung und Motivation -- 1.2 Zielsetzung -- 1.3 Vorgehensweise -- 2. Werkstoff Mauerwerk -- 2.1 Einführung -- 2.2 Ausgangsstoffe -- 2.2.1 Mauersteine -- 2.2.2 Mauermörtel -- 2.3 Tragverhalten -- 2.3.1 Druckbeanspruchung -- 2.3.2 Zug- und Biegezugbeanspruchung senkrecht zur Lagerfuge -- 2.4 Modellierung der einachsialen Spannungs-Dehnungs-Beziehung -- 2.4.1 Grundlagen -- 2.4.2 Normierte einachsiale Spannungs-Dehnungs-Beziehung -- 2.4.3 Werkstoffkennwerte -- 2.5 Zusammenfassung -- 3. Analyse ausgewählter Berechnungs- und Bemessungsverfahren -- 3.1 Einführung -- 3.2 Historische Entwicklung -- 3.2.1 Querschnittstragfähigkeit -- 3.2.2 Systemtragfähigkeit -- 3.3 Analyse ausgewählter Berechnungsverfahren -- 3.3.1 Grundlagen -- 3.3.2 Berechnungsverfahren für Druckglieder bei einachsiger Biegebeanspruchung -- 3.3.3 Berechnungsverfahren für Druckglieder bei zweiachsiger Biegebeanspruchung -- 3.3.4 Vergleich der Berechnungsverfahren für Druckglieder bei zweiachsiger Biegebeanspruchung -- 3.4 Normative Bemessungsverfahren -- 3.4.1 "]
[{"$nulls":4},"Grundlagen -- 3.4.2 Europäische Norm EN 1996 -- 3.4.3 Amerikanische Norm TMS 402/602 -- 3.4.4 Kanadische Norm CSA S304.1 -- 3.4.5 Australische Norm AS 3700 -- 3.4.6 Vergleich normativer Bemessungsverfahren für Druckglieder bei zweiachsiger Biegebeanspruchung -- 3.5 Zusammenfassung -- 4. Nichtlineares Berechnungsmodell -- 4.1 Einführung -- 4.2 Querschnittstragfähigkeit -- 4.2.1 Grundlagen -- 4.2.2 Linear-elastisches Werkstoffverhalten -- 4.2.3 Starr-plastisches Werkstoffverhalten -- 4.2.4 Nichtlineares Werkstoffverhalten -- 4.3 Querschnittskrümmung -- 4.3.1 Grundlagen -- 4.3.2 Linear-elastisches Werkstoffverhalten."]
[{"$nulls":4},"4.3.3 Nichtlineares Werkstoffverhalten -- 4.4 Systemtragfähigkeit -- 4.4.1 Grundlagen -- 4.4.2 Linear-elastisches Werkstoffverhalten -- 4.4.3 Nichtlineares Werkstoffverhalten -- 4.4.4 Weitere mögliche Versagensmodi -- 4.5 Experimentelle Verifizierung -- 4.5.1 Grundlagen -- 4.5.2 Querschnittstragfähigkeit -- 4.5.3 Systemtragfähigkeit -- 4.6 Zusammenfassung -- 5. Nichtlineares Bemessungsverfahren -- 5.1 Einführung -- 5.2 Vorschlag eines nichtlinearen Bemessungsverfahrens -- 5.2.1 Grundlagen -- 5.2.2 Approximation der Systemtragfähigkeit -- 5.2.3 Verifizierung der Approximation der Systemtragfähigkeit -- 5.2.4 Modellbildung bei unterschiedlichen Exzentrizitäten an Kopf und Fuß -- 5.3 Berücksichtigung des semiprobabilistischen Teilsicherheitskonzepts -- 5.3.1 Grundlagen -- 5.3.2 Bemessungswert der Druckfestigkeit -- 5.3.3 Modifizierung des γR-Verfahrens -- 5.3.4 Überprüfung der normenkonformen Bemessung mit dem modifiziertenγR‑Verfahren -- 5.4 Nichtlineare Bemessung auf Basis normativer Verfahren -- 5.4.1 Grundlagen -- 5.4.2 Bemessung auf Basis von EN 1996‑1‑1 -- 5.4.3 Bemessung auf Basis von EN 1996‑1‑1 in Verbindung mit DIN EN 1996‑1‑1/NA -- 5.4.4 Bemessung auf Basis von prEN 1996‑1‑1 -- 5.5 Vorschlag zur direkten Ermittlung der Systemtragfähigkeit -- 5.6 Zusammenfassung -- 6. Resümee und Ausblick -- 7. Literaturverzeichnis -- EULA."]
[null,null,null,"Sommario/riassunto","Druckglieder, wie Stützen und Wände, dienen primär zum vertikalen Lastabtrag und erfahren Biegemomente infolge der Verdrehungen angrenzender Bauteile wie Decken oder Unterzüge. Sofern Verdrehungen um zwei Achsen auftreten oder das Druckglied neben einer einachsigen Biegung um die schwache Achse als Teil des Aussteifungssystems durch horizontale Kräfte in Richtung der starken Achse beansprucht wird, wirken Biegemomente um zwei Achsen. Obwohl unbewehrte Druckglieder nennenswerte Biegemomente abtragen können, liegt für die Ermittlung der Tragfähigkeit bei schiefer Biegebeanspruchung kein adäquates Berechnungsverfahren vor. Um die bestehenden Tragfähigkeitspotenziale unbewehrter Mauerwerksdruckglieder mit rechteckigem Querschnitt nutzen zu können, wird ein nichtlineares Berechnungsmodell zur wirklichkeitsnahen Bestimmung der Tragfähigkeit entwickelt und in ein praxisgerechtes Bemessungsverfahren überführt. Grundlagen dafür sind systematisch aufeinander aufbauende Analysen zur Querschnittstragfähigkeit, -krümmung und Systemtragfähigkeit, wobei unterschiedliche Werkstoffverhalten ebenso berücksichtigt werden wie die Auswirkungen nach Theorie II. Ordnung für schlanke Druckglieder. Mitglieder des Deutschen Ausschusses für Mauerwerk können die Publikationen aus der DAfM-Reihe zu speziellen Mitgliederkonditionen erwerben. Wenden Sie sich dazu an die DAfM."]