{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["report2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"report2","index":0,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[5,2,5,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[14,2,14,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"1.","Record Nr.",null,"UNINA9911046688303321"]
[null,null,"Autore",null,"Oberhauser Sebastian"]
[null,null,"Titolo",null,"Bewertung und Vergleich von Konzepten der CO2-armen Zementklinkherstellung auf Basis von CCS-Technologien"]
[null,null,"Pubbl/distr/stampa",null,"Göttingen : , : Cuvillier Verlag, , 2020"]
[{"$nulls":4},"©2020"]
[null,null,"ISBN",null,"9783736962415"]
[{"$nulls":4},"373696241X"]
[null,null,"Edizione",null,"[1st ed.]"]
[null,null,"Descrizione fisica",null,"1 online resource (171 pages)"]
[null,null,"Soggetti",null,"Carbon dioxide mitigation"]
[{"$nulls":4},"Green technology"]
[null,null,"Lingua di pubblicazione",null,"Tedesco"]
[null,null,"Formato",null,"Materiale a stampa"]
[null,null,null,"Livello bibliografico","Monografia"]
[null,null,"Nota di contenuto",null,"Intro -- 1 EINLEITUNG -- 2 STAND DES WISSENS -- 3 ALLGEMEINE BERECHNUNGS- UND VERGLEICHSGRUNDLAGEN -- 4 REFERENZKONZEPT -- 5 POST-COMBUSTION-CO2-CAPTURE (PCC) -- 6 FULL-OXYFUEL-CO2-CAPTURE (FOCC) -- 7 PARTIAL-OXYFUEL-CO2-CAPTURE (POCC) -- 8 KOMBINATION VON POCC UND PCC -- 9 SCHLUSSBETRACHTUNG."]
[null,null,null,"Sommario/riassunto","Zementwerke besitzen mit bis zu 7 % weltweit den zweitgrößten Anteil an CO2-Emissionen aus stationären Quellen nach den Stromerzeugungsanlagen mit annähernd 80 %.In der vorliegenden Arbeit werden Konzepte der CO2-armen Zementklinkerherstellung auf Basis von CCS-Technologien (Carbon Capture and Storage) durch Simulationsmodelle berechnet und miteinander verglichen. Hier bieten sich die aus der Kraftwerkstechnik bekannten CO2-Abtrennungsverfahren Postcombustion-CO2-Capture (PCC), Oxyfuel-CO2-Capture (OCC) und Kombinationen von beiden an. Hauptkriterium für die Bewertung ist der auf die vermiedenen CO2-Emis¬sio¬nen bezogene spezifische Primärenergiemehrbedarf im Vergleich zu einem herkömmlichen Zementwerk. Dadurch kann eine konkrete Empfehlung gegeben werden, welche CCS-Konzepte für Zementwerke weiter verfolgt werden sollten. Diese Konzepte erweisen sich auch im Vergleich zu CCS-Konzepten für Kraftwerke als äußerst günstig."]