{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["report2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"report2","index":0,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[20,2,20,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"1.","Record Nr.",null,"UNINA9910144339503321"]
[null,null,"Autore",null,"Schmidt Paul"]
[null,null,"Titolo",null,"Sieben und Siebmaschinen [[electronic resource] ] : Grundlagen und Anwendung / / Paul Schmidt, Rolf Körber, Matthias Coppers"]
[null,null,"Pubbl/distr/stampa",null,"Weinheim [Germany], : Wiley-VCH, 2003"]
[null,null,"ISBN",null,"3-527-66066-6"]
[{"$nulls":4},"1-280-66315-4"]
[{"$nulls":4},"9786613640086"]
[{"$nulls":4},"3-527-66101-8"]
[{"$nulls":4},"3-527-60903-2"]
[null,null,"Descrizione fisica",null,"1 online resource (222 p.)"]
[null,null,"Disciplina",null,"618.1 / 9"]
[null,null,"Soggetti",null,"Particle size determination - Instruments"]
[{"$nulls":4},"Particle size determination"]
[{"$nulls":4},"Particles"]
[{"$nulls":4},"Electronic books."]
[null,null,"Lingua di pubblicazione",null,"Tedesco"]
[null,null,"Formato",null,"Materiale a stampa"]
[null,null,null,"Livello bibliografico","Monografia"]
[null,null,null,"Note generali","Description based upon print version of record."]
[null,null,null,"Nota di bibliografia","Includes bibliographical references and index."]
[null,null,"Nota di contenuto",null,"Title Page; Inhalt; 1 Grundlagen des siebens; 1.1 Allgemeine bemerkungen; 1.2 Korngrößenverteilung und trennschärfe; 1.3 Anwendungsgebiete: eine übersicht; 2 Theorie des siebens; 2.1 Rieselsiebung; 2.1.1 Haftkräfte zwischen partikeln; 2.1.2 Ultraschallsiebung; 2.2 Durchgangswahrscheinlichkeit; 2.3 Der siebvorgang als reaktion erster ordnung; 2.4 Empirische siebfunktionen; 2.5 Dimensionsanalytische behandlung des siebvorganges; 2.5.1 Rieselsiebung ohne und mit vibration; 2.5.2 Allgemeine anwendung der dimensionsanalyse beim sieben; 2.6 Wechselwirkung zwischen korn und siebmasche"]
[{"$nulls":4},"2.7 Schräges auftreffen auf die siebfläche2.8 Strömungssiebung; 3 Siebmaschinen; 3.1 Siebmaschinen mit indirekter erregung des siebes; 3.1.1 Roste; 3.1.2 Wurfsiebe; 3.1.2.1 Kreisund ellipsenschwingsieb; 3.1.2.2 Linearschwingsiebe; 3.1.2.3 Mehrdeck-siebmaschinen; 3.1.2.4 Wahrscheinlichkeitssieb, sizer; 3.1.2.5 Bogenoder bananen-sieb; 3.1.2.6 Doppelfrequenz-siebmaschinen (df); 3.1.3 Plansiebe; 3.1.3.1 Rundsiebe und taumelsiebmaschinen; 3.1.3.2 Rechtecksiebmaschine; 3.1.4 Trommelsiebe; 3.1.5 Zentrifugalsiebe; 3.1.6 Siebhilfen bei indirekt erregten sieben"]
[{"$nulls":4},"3.2 Siebmaschinen mit direkter erregung des siebes3.2.1 Punktförmige erregung; 3.2.2 Linienförmige erregung; 3.2.2.1 Elektromagnetischer antrieb der schwingachsen, bauart wa; 3.2.2.2 Taumelrüttler-antrieb der schwingachsen; 3.2.2.3 Kuppelstangen-antrieb der schwingachsen, bauart m; 3.2.2.4 Siebmaschinen flacher bauform, bauart waf; 3.2.3 Direkt erregte bogen-siebe, arc-siebe; 3.3 Siebmaschinen mit sich verformenden siebflächen; 3.4 Strömungssiebmaschinen; 3.4.1 Pneumatische siebmaschinen; 3.4.2 Verwehen einer siebfläche; 3.4.3 Nass-siebe"]
[{"$nulls":4},"3.4.3.1 Nasssieb mit zusatzbefeuchtung und doppelfrequenz-antrieb3.4.3.2 Funktionsweise des doppelfrequenz (df)-nasssiebes; 3.4.3.3 Einfluss des doppelfrequenz-antriebes bei der nasssiebung; 3.4.3.4 Wasserkreislauf; 3.4.3.5 Vibrations-nasstrommelsieb; 4 Siebung in der praxis; 4.1 Siebflächen; 4.1.1 Charakterisierung von siebgeweben; 4.1.2 Reinigung der siebgewebe; 4.2 Mehrdeck-siebmaschinen; 4.2.1 Konstruktiver aufbau der mehrdeck-siebmaschine; 4.2.2 Baugrößen der mehrdeck-siebmaschine; 4.2.3 Technische besonderheiten der mehrdeck-siebmaschine; 4.2.3.1 Schwingungsparameter"]
[{"$nulls":4},"4.2.3.2 Verspannung4.2.3.3 Wartung; 4.2.4 Ausgewählte ergebnisse und einsatzbeispiele mit mehrdeck-siebmaschinen; 4.2.4.1 Siebklassierung von basalt-brechsand; 4.2.4.2 Siebklassierung von siedesalz im feinstbereich; 4.2.4.3 Schutzsiebung und staubabtrennung bei einem chemischen produkt; 4.2.5 Weitere verallgemeinerungsfähige ergebnisse; 4.2.5.1 Einfluss der maschenweite; 4.2.5.2 Einfluss der siebdeckanzahl; 4.2.6 Zusammenfassung; 4.3 Beispiele zur praktischen siebung; 4.3.1 Schutzabsiebung; 4.3.1.1 Anlage zur erzeugung spritzkornfreier quarzmehle"]
[{"$nulls":4},"4.3.1.2 Herstellung von spritzkornfreiem glassand"]
[null,null,null,"Sommario/riassunto","Nach der Gewinnung bzw. Erzeugung von mineralischen, synthetischen oder organischen Roh- und Zwischenprodukten liegt in den meisten Fällen ein Schüttgut mit Körnern unterschiedlicher Größe und Form vor. Für das Endprodukt wird durch Klassieren eine geforderte Korngrößenverteilung erreicht. Das einfachste mechanische Verfahren ist hier das Sieben. Auf der Grundlage aktueller Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie Konstruktions- und Betriebserfahrungen werden im vorliegenden Buch ausführlich die Grundlagen der Siebtechnik und deren verfahrenstechnische Anwendung bei Siebmaschinen und Siebana"]