{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["report2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"report2","index":0,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"1.","Record Nr.",null,"UNINA9910795477003321"]
[null,null,"Autore",null,"Bricaud Cyrille Jerome"]
[null,null,"Titolo",null,"Charakterisierung der Verluste in Vordralldüsensystemen : Wege zu erhöhter Kühleffektivität in Gasturbinen / / von Cyrille Bricaud"]
[null,null,"Pubbl/distr/stampa",null,"Berlin : , : Logos Verlag, , 2014"]
[null,null,"ISBN",null,"3-8325-9569-4"]
[null,null,"Descrizione fisica",null,"1 online resource (222 pages)"]
[null,null,"Collana",null,"Forschungsberichte Aus Dem Institut Für Thermische Strömungsmaschinen"]
[null,null,"Disciplina",null,"621.433"]
[null,null,"Soggetti",null,"Gas turbines"]
[null,null,"Lingua di pubblicazione",null,"Tedesco"]
[null,null,"Formato",null,"Materiale a stampa"]
[null,null,null,"Livello bibliografico","Monografia"]
[null,null,null,"Note generali","PublicationDate: 20140821"]
[null,null,null,"Sommario/riassunto","Long description: Die vorliegende Dissertation stellt experimentelle Untersuchungen der Strömung und des Wärmeübergangs in sog. Vordralldüsensystemen vor, mit denen die Kühlluft des Sekundärluftsystems von Gasturbinen den gekühlten Laufschaufeln zugeführt wird. Aufgrund der Komplexität der Strömung, der schwer zugänglichen Messvolumina sowie der hohen Rotor- und Strömungsgeschwindigkeiten ergaben sich außerordentlich hohe messtechnische Anforderungen. Mit Unterstützung von numerischen Berechnungen dienen die Messdaten insbesondere zur Charakterisierung der Totaldruck- und Drehimpulsverluste sowie der resultierenden Temperaturprofile der Kühlluft. Die Korrelationen der Messergebnisse mit den konstruktiven Parametern zeigen die Effizienz aktueller Konfigurationen und Möglichkeiten zur Erhöhung der für Weiterentwicklungen entscheidenden Kühleffektivität auf."]